数显扭矩表使用说明书

1、概述
[bookmark: _GoBack]数显扭矩表是一款配套棘轮扳手的扭力监测仪器，用于各种紧固、拆卸控制力度，具有操作简单、携带轻便、多单位转换、声音指示、顺逆可调等功能特点，广泛适用于汽车、自行车、各种机械维修等行业。

2、功能特点
2.1：误差: 顺时针2%，逆时针2.5%。可正反转使用，提高工作效率。
2.2：四种扭矩单位; kgf.cm、N.m、lbf.ft、Ibfin。
2.3：声光报警:有效提供操作的准确性、安全性。
2.4：背光功能:方便夜间或者光度不足的时候清读取数据
2.5：双模式操作:实时模式、峰值模式
2.6：电源:2节7号干电池 
2.7：自动关机：2分钟无操作自动关机

3、产品组件
【扭矩表主体】
[image: 图片1]
【液晶显示屏】
[image: 图片1]


4、规格参数
	型号
	30
	135
	200
	340

	最小分度值
	0.01N.m
	0.1N.m
	0.1N.m
	0.1N.m

	显示范围
	0.9-30N.m
	4-135N.m
	6-200N.m
	10.2-340N.m

	预设值范围
	1.8-30N.m
	8.1-135N.m
	12-200N.m
	20.4-340N.m

	连接头
	1/4
	3/8
	1/2
	1/2

	蜂鸣报警范围
	80%-100%

	扭力精度
	顺时针2%；逆时针2.5%



5、操作说明
5.1、开机
轻按[image: ]键开机，随后进入工作界面，此时屏幕上显示的扭力值即为声光报警预设值，设置好报警预设值，随即施力即可进入工作状态
PS: (开机后，如果电量是示不足，则自动关机，更换电池后方可正常使用)

5.2、声光报警预设值
初始工作界面，轻按或长按(“+”或“-”键即可自由设置报警预设值的大小。当施力到达预设值的80%时，会触发警示灯闪烁并伴有间隙式蜂鸣报警:当持续施力达到预设值的100%时，警示灯由闪烁变为常亮且间隙式蜂鸣报警转为长鸣报警。

5.3、单位切换
开机状态，按“U/S”键切换四种工程单位

5.4、工作模式切换
[track] 实时模式/ [peak]峰值模式：通过按“M”键选择需要的工作模式。
A、实时模式
实时测量模式：开始施力后，屏幕上的数值显示由报警预设值跳为实时扭力值，当卸载扭力时，扭力值自动归零并再次显示为报警预设值，
B、峰值模式
峰值测量模式：开始施力后，屏幕上的数值显示由报警预设值跳为峰值扭力值。当卸载扭力时，屏幕上显示当前施力过程中的最大峰值并锁定。可以通过[image: ]按键清零峰值扭力值并返回报警预设值；也可以通过再次施力更新峰值扭力值【无需清零】

5.4 清零功能
当显示屏有力值显示时， 可通过轻按[image: ]键将数值清零。
5.5 背光功能
在仪器开机状态下，同时按住[image: ]键和“+”键打开背光，再按一次关闭背光
6、保养与储存
6.1 注意：为了维持良好精度，建议大约每一年需重新校正一次。
6.2 超过扭力可能会造成损坏或精度损失 (超最大扭力范围105%)
6.3 请勿将扭矩表刷烈摇是或将扭矩表掉落地上。
6.4 请勿将扭矩表放在高温、高湿度或是太阳直射的地方。
6.5 如果不小心将扭矩表弄涅，请立刻用干毛巾擦干。
6.6 请匆重压LCD屏幕
7、随机附件
	序号
	名   称
	数量

	1
	数显扭矩表
	1只

	2
	7#电池
	2节

	3
	说明书
	1份

	4
	合格证/保修卡
	1份

	5
	干燥剂
	1包


     注：转接头不作为标配件配置，可根据使用情况进行选配
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