HQG-80金相试样切割机
1、 产品概述
在金相试样制备过程中，试样材料的切割时试样制备的首道重要工序， HQG-80型切割机可使用于切割一般金相、岩相材料，为保证能在绝对安全状态下切取试样，本机采用全封闭双罩壳结构，并附有冷却水箱，可使配置好的冷却液作循环使用，为延长设备的使用寿命和操作保养等方便，该机的内罩壳、砂轮轴套、钳口和工作台面等主要零部件均采用耐腐蚀材料制成，是切割试样的最佳设备。特别适用于工厂、大专院校、科研单位的金相试验室，是金相试样切割的极佳设备。
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2、 主要功能和特点
1、轴套、和工作台面等主要零部件均采用耐腐蚀材料制成，寿命长。
2、工作台和电机固定架采用铝合金一体成型，表面采用喷砂工艺，美观耐用
3、工件采用快速夹具进行固定，方便快捷，安全可靠（选配）
4、整体机构转动平稳，噪音低，寿命长
5、透视采用耐冲击透明PC板，安全可靠
6、采用了防水LED灯进行照明，方便观察切割全过程
7、带有冷却装置及水箱，使冷却液能循环使用，节约高效                                   8、最大切割直径80mm


三、技术参数
	切割方式
	手动、Y向进给

	切割片尺寸
	Φ300×2×Φ32mm

	最大切割截面
	80X80mm

	主轴转速
	2800r/min

	电机功率
	2.2kw

	整机功率
	2.8kw

	切割夹具
	螺纹夹具

	照明
	防水LED照明

	水箱
	自动循环水箱

	输入电源
	380V, 50Hz,，三相四线

	外形尺寸
	750X640X550mm

	重量
	100kg




四、配置清单
	产品附件
	单位
	数量
	备注

	自动循环冷却水箱
	台
	1
	

	切割片
	个
	1
	

	扳手
	个
	2
	

	进水管
	根
	1
	

	出水管
	根
	1
	

	技术文件
	1.产品说明书1份            2.产品合格证1份
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